**Załącznik nr 3**

**Opis techniczny (OT)**

**PAKIET 1**

PAKIET 1 POZ 1

1. **Fotel obrotowy – typ 1**

• Podstawa pięcioramienna

• Tapicerka oparcia i siedziska skaj medyczny

• Łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne

• Kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 50mm – 65mm

• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 44 – 54 cm.

• Mechanizm umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska z możliwością jego blokady w każdym położeniu,

• Siedzisko krzesła wyściełane pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości minimum 35 kg/m3,

• Oparcie – ergonomicznie wyprofilowany plastik wewnętrzny wyściełany pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości 25 kg/m3 – oparcie z tyłu wykończone maskownicą plastikową w kolorze czarnym

• Podłokietniki krzesła jednolite – wykonane z PP (polipropylen)

• Krzesło musi spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu MPiPS dotyczące krzeseł przeznaczonych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

• Wymiary krzesła:

wysokość całkowita: 930mm - 1200 mm

wysokość siedziska regulwana w zakresie: 440 mm - 540 mm

głębokość siedziska: 420 mm - 480 mm

szerokość siedziska: 450 mm – 490mm

średnica podstawy min. 630 mm.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów w tym granatowy i czarny).

Zdjecie przykładowe:



PAKIET 1 POZ 2

1. **Fotel obrotowy – typ 2**

• Podstawa pięcioramienna

• Tapicerka oparcia i siedziska zmywalna

• Łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne

• Kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 50mm – 65mm

• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 44 – 54 cm.

• wyprofilowane oparcie dostosowane do użytkownika, zapewniające prawidłową pozycję w trakcie pracy wyposażony jest w mechanizm typu TILT umożliwiający bujanie oraz regulowane usztywnienie w oparciu funkcja blokady siedziska i oparcia

• Siedzisko krzesła wyściełane pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości minimum 35 kg/m3,

• Oparcie – ergonomicznie wyprofilowany plastik wewnętrzny wyściełany pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości 25 kg/m3

• Podłokietniki krzesła jednolite – wykonane z PP (polipropylen)

• Krzesło musi spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu MPiPS dotyczące krzeseł przeznaczonych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

• Wymiary krzesła:

wysokość całkowita: 930mm - 1200 mm

wysokość siedziska regulwana w zakresie: 440 mm - 540 mm

głębokość siedziska: 450 mm - 520 mm

szerokość siedziska: 450 mm – 490mm

średnica podstawy min. 630 mm.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów w tym czarny).

Zdjecie przykładowe:



PAKIET 1 POZ 3

1. **Fotel obrotowy – typ 3**

• Podstawa pięcioramienna

• Łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV,

• Kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 50mm – 65mm

• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 44 – 54 cm.

• Mechanizm umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska z możliwością jego blokady w każdym położeniu,

• Siedzisko krzesła wyściełane pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości minimum 35 kg/m3, tapicerowane tkaniną

• Oparcie – ergonomicznie wyprofilowany plastik wewnętrzny wyściełany pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości 25 kg/m3 i tapicerowany tkaniną – oparcie z tyłu wykończone maskownicą plastikową w kolorze czarnym

• Podłokietniki krzesła jednolite – wykonane z PP (polipropylen)

• Krzesło musi spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu MPiPS dotyczące krzeseł przeznaczonych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

• Wymiary krzesła:

wysokość całkowita: 930mm - 1200 mm

wysokość siedziska regulwana w zakresie: 440 mm - 540 mm

głębokość siedziska: 420 mm - 480 mm

szerokość siedziska: 450 mm – 490mm

średnica podstawy min. 630 mm.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 koloróww tym czarny).

Zdjęcie przykładowe:



PAKIET 1 POZ 4

1. **Fotel obrotowy – typ 4**

• Podstawa pięcioramienna

• Tapicerka oparcia wykonane jest z wysokogatunkowej siatki, i siedziska wykonana z tkaniny membranowej,

• Łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV,

• Kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 50mm – 65mm

• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 44 – 54 cm.

• wyprofilowane oparcie dostosowane do użytkownika, zapewniające prawidłową pozycję w trakcie pracy wyposażony jest w mechanizm typu TILT umożliwiający bujanie oraz regulowane usztywnienie w oparciu funkcja blokady siedziska i oparcia

• Siedzisko krzesła wyściełane pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości minimum 35 kg/m3,

• ergonomicznie wyprofilowane oparcie fotela tapicerowane wysokogatunkową siatką

• Podłokietniki krzesła – podstawa podłokietników jest chromowana z czarnymi dodatkam z PP (polipropylen)

• Krzesło musi spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu MPiPS dotyczące krzeseł przeznaczonych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

• Wymiary krzesła:

wysokość całkowita: 930mm - 1230 mm

wysokość siedziska regulwana w zakresie: 440 mm - 540 mm

głębokość siedziska: 450 mm - 520 mm

szerokość siedziska: 450 mm – 490mm

średnica podstawy min. 630 mm.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów w tym czarny).

Zdjecie przykładowe:



PAKIET 1 POZ 5

* Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach, szkielet krzesła metalowy o grubym mocnym profilu, malowane proszkowo, wyposażone w antyposlizgowe stopki,
* oparcie i siedzisko tapicerowane materiałem łatwozmywalnym (skaj medyczny), łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne,
* Siedzisko krzesła wyściełane trudnopalną pianką, z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska, gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3
* Oparcie z pianki 35mm
* Nogi proste
* Możliwość składowania w stosie (max 10 szt.).
* Wymiary jak poniżej
* Wysokość krzesła od podłogi do siedziska: 47-49 cm
* Szerokość siedziska: 45-49 cm
* Głębokość siedziska: 40 - 43 cm
* Wysokość mebla: 81 - 83 cm
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów w tym granatowy i czarny).

Zdjęcie przykładowe:



PAKIET 1 POZ 6

* Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach
* Rama (szkielet) krzesła o mocnym profilu z chromowanego metalu
* Nogi krzesła zakończone stopkami
* Profilowane siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową,
* Możliwość składowania w stosie (min 6 szt.).
* łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne,
* Nogi proste
* Udźwig krzesła 110 kg
* Wymiary jak poniżej
* Wysokość siedziska: 47-48 cm
* Szerokośc siedziska: 44-46 cm
* Głębokość siedziska: 40-42 cm
* Szerokość całkowita: 47-50 cm
* Głębokość całkowita: 47-49 cm
* Wysokość całkowita: 77-80 cm

Zdjęcie przykładowe:



* Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów w tym odcienie szarości).

PAKIET 1 POZ 7

Hoker (taboret) metalowy tzw. ''stopa słonia'' z zamontowanymi trzema rolkami jezdnymi które umożliwiają łatwe przemieszczanie taboretu - kółka chowają się pod naciskiem ciężaru - w momencie wejścia na taboret - nie przesunie się on samoczynnie. Wykonane z metalu, lakierowane proszkowo, 2 stopnie z gumy okładziny antypoślizgowej

- duża powierzchnia pozwala na stabilne ułożenie stóp

- wymiary: 433 x 283 mm.

- obciążenie: 150 kg

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 4 kolory)

Zdjecie przykładowe:

**Załącznik nr 3**

**Opis techniczny (OT)**

**PAKIET 2**

PAKIET 2 POZ.1

Taboret na kółkach do powierzchni twardych., obrotowy, regulowany, o solidnej i stabilnej  konstrukcji odpornej na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Siedzisko obite tapicerką z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem tworzywowym, łatwo zmywalnym, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne, Podstawa obrotowa, pięcioramienna, wyposażona w sprężynę pneumatyczną, umożliwia regulację wysokości siedziska. Konstrukcja stelażu taboretu stalowa, chromowana.

Zdjęcie przykładowe:



Wymiary:

Średnica podstawy 60 – 64 cm

Wysokość (regulowana) 47 - 61 cm

Średnica siedziska 34-37 cm

Grubośc siedziska 50 mm (+/-5mm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów).

**Załącznik nr 3**

**Opis techniczny (OT)**

**PAKIET 3**

PAKIET 3 POZ.1

Krzesło do poczekalni

* Zestaw połączonych ze sobą 3 siedzisk mocowanych na belce nośnej wykonanej z grubych mocnych profili metalowych malowane proszkowo zakończone stopkami z polipropylenu,
* Profilowane siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu z powłoką antypoślizgową.
* Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.
* Łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne,
* Wymiary:

- długość: 145 cm – 180 cm

- głębokość: 55cm – 62 cm

- wysokość: 78 - 83 cm

- szerokość siedziska: 40 – 46 cm

- głebokośc siedziska: 40 – 46 cm

- ilość siedzisk: 3szt.

Zdjęcia przykładowe:



