**Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 4

**Ssak elektryczny – 1 sztuka**

Nazwa Producenta ………………………………

Nazwa/Model/Typ Wyposażenia ………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i funkcje | Parametry wymagane (TAK) i oceniane (TAK/NIE) | Odpowiedź Wykonawcy  TAK / NIE  Opis  oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
|  | Podciśnienie: -80 kPa **dopuszcza się max podciśnienie -90 kPa** | Tak, podać |  |
|  | Przepływ: 40 l/min **dopuszcza się wydajność 30 l/min** | Tak, podać |  |
|  | Waga max **9,3 kg** | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: 35xh21x18cm (+/- 2 cm) **dopuszcza się wymiary 21x30,5x37,5 cm** | Tak, podać |  |
|  | Cykl pracy: ciągła | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu max. 60,5 dBA (+/- 1dBA) **dopuszcza się poziom hałasu 37 dB** | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania wózka z kółkami | Tak, podać |  |
|  | W zestawie - butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem (1sztuka), dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.  **Zamawiajacy dopuszcza w zestawie pojemnik z poliwęglanu 1,5 L przeznaczony na wkłady jednorazowe tej samej pojemności, zawierające filtry antybakteryjne hydrofobowe zabezpieczające przed przelaniem, partia wkładów dostarczona wraz ze ssakiem. Zbiornik zabezpieczający przed przelaniem ssaka montowany na główce ssaka. Manomentr na pulpice ze skala w kPa i mmHg oraz bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia. Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę.** | Tak, podać |  |
|  | Regulator podciśnienia w postaci pokrętła | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony we wskaźnik podciśnienia | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. W kolumnie „Parametry wymagane i oceniane” w zakresie:

- Parametrów wymaganych umieszczono „TAK, podać/opisać” wpisanie odpowiedzi NIE lub pozostawienie pola pustego czyli brak odpowiedzi oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, a oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy z min. 2020 roku i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.
* Oświadczamy, iż zapewniamy w swoim zakresie opiekę serwisową w okresie trwania gwarancji
* Oświadczamy, iż przy dostawie przedmiotu zamówienia Użytkownikowi zostanie dostarczona:

1. instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna),
2. dokumenty dopuszczające wyposażenie do obrotu i użytkowania na terenie gospodarczym UE oraz potwierdzające zgodność z normami UE,
3. karta gwarancyjna,
4. wykaz polecanych i autoryzowanych przez producenta serwisów technicznych,
5. Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z wyposażeniem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane:
6. nazwa wyposażenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie wyposażenia,
7. nazwa producenta,
8. typ wyposażenia i numer seryjny,

W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące:

1. uruchomienie wyposażenia, przeprowadzenie testu (bezpieczeństwa elektrycznego - jeśli dotyczy),
2. poświadczenie, że wyposażenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu,
3. datę wykonania powyższych czynności,
4. datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny wyposażenia.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy